{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价汇总表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价汇总表","index":0,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[36,0,36,2],[37,0,37,2]]}
["湖北工程职业学院锅炉房设备投标报价汇总表"]
["投标人名称：                                              项目编号：                               日期："]
["序号","名称","型号","单位","数量（台）","含税单价","含税总价（元）"]
[1,"低压进线柜  AA1","GGD-04(改)","台",1]
[2,"无功补偿柜  AA2","GGD-04(改) 75kVar","台",1]
[3,"低压开关柜AA3/AA4",null,"台",2]
[4,"锅炉循环泵(带锅炉循环泵变频柜)","Q=160m3/h H=35m H2O,电机功率30kw  设备承压：1.0MPa","台",3]
[5,"锅炉补水泵（带锅炉补水泵变频柜1台）","Q=10m3/h H=20m H2O,电机功率1.5kw  设备承压：1.0MPa","台",2]
[6,"一体化温度变送器 隔爆型","量程范围:0-150°C, Pt100, M27*2 ,L=300","台",2]
[7,"一体化温度变送器 隔爆型","量程范围:0-100°C, Pt100, M27*2 ,L=150","台",2]
[8,"一体化温度变送器 隔爆型","量程范围:0-100°C, Pt100, M27*2 ,L=200","台",3]
[9,"一体化温度变送器 隔爆型","量程范围:（-50）-50°C, Pt100, M27*2 ,L=75","台",1]
[10,"压力变送器  隔爆型","1、精度等级:精度等级0.5%；2、量程范围:0-1.0MPa;3、输出信号:4-20mA 二线；5、防护等级:IP65；6过程连接外螺纹M20*1.5","台",2]
[11,"压力变送器  ","1、精度等级:精度等级0.5%；2、量程范围:0-1.0MPa;3、输出信号:4-20mA 二线；5、防护等级:IP65；6过程连接外螺纹M20*1.5","台",1]
[12,"压力变送器  ","1、精度等级:精度等级0.5%；2、量程范围:0-0.4MPa;3、输出信号:4-20mA 二线；5、防护等级:IP65；6过程连接外螺纹M20*1.5","台",1]
[13,"智能微差压变送器 隔爆型","1、精度等级:精度等级0.5%；2、量程范围:0-2000Pa;3、输出信号:4-20mA 二线；4、电缆孔M20*1.5;5、防护等级:IP65；6过程连接外螺纹M20*1.5;7、防爆等级EXDIICT6","台",2]
[14,"差压变送器 ","1、精度等级:精度等级0.5%；2、量程范围:0-1.0MPa;3、输出信号:4-20mA 二线；4、防护等级:IP65；5过程连接外螺纹M20*1.5","台",1]
[15,"PLC系统",null,"套",1]
[15.1,"PLC控制器","编程软件","套",1]
[15.2,"监控软件","通讯接口模块，支持带电拔插， 以太网接口，支持TCP/MODBUS协议 RS-485接口 支撑标准MODBUS","套",1]
[15.3,"通讯模块","16通道数字输入，24VDC","块",2]
[15.4,"DI模块","16通道数字输入，晶体管输出，容量0.5A  支持带电拔插","块",4]
[15.5,"DO模块","8通道模拟量输入，16位分辨率","块",3]
[15.6,"AI模块","4通道模拟量输出，通道间隔离，14位分辨率；支持带电拔插","块",5]
[15.7,"AO模块","10A电源，24V","块",3]
[15.8,"电源模块","2100*1000*600","套",1]
[15.9,"PLC柜","8个10/100/1000Mbps  自适应以太网端口","面",1]
[{"v":15.1,"d":"15.10"},"交换器","具备标准OPC接口","台",1]
[15.11,"上位组态软件","windows操作系统","套",1]
[15.12,"操作台","27~液晶","套",1]
[15.13,"显示器","1200*800","台",1]
[15.14,"计算机操作台",null,"台",2]
[15.15,"自控设备配电开关及附件",null,"套",1]
[16,"软水处理设备","水处理量10t/h","套",1]
[17,"软水箱","有效容积：8.1m3，不锈钢方形给水箱","台",1]
[18,"直通除污器",null,"台",1]
["含税总价"]
["投标单位代表签字盖章：            "]